**Sonnenschirm Amalfi Caravita**
Ampelschirm aus hochwertigem Aluminium

**1. Ausführung (Größe des Schirmdaches):**
Rund: Durchmesser 250 cm bis 400 cm
Quadratisch: Seitenlänge 200 cm bis 350 cm

Rechteckig: Seitenlänge 200x300 cm bis 300 x 400 cm

**2. Schirmmast**
Robuster Aluminiummast 60 x 100 mm und 4 mm Wandstärke

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe

Nivellierbare Schirmneigung

**Optional auswählen**

Edelstahldrehfuß mit Pedal (360° drehbar)

**3. Schirmgestell:**
Aluminiumstreben 30 x 15 x 2 mm

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe

Schirmkranz aus Aluminium

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe

**4. Schirmbezug:**

**Acryl-Stoff Standard Uni - Preisgruppe 1**

Schirmbespannung aus 100% Uni-Marken-Acryl-Gewebe (285-300g/m²), spinndüsengefärbt, lichtecht, wetterecht (7-8) und reißfest. Die Tücher sind auf Nano-Basis imprägniert und dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, schnelltrocknend, luftdurchlässig und wasserabweisend. Keine Brandschutzklasse. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion. Das Stoffgewicht beträgt ca. 300 g/m². Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100. Wasserdicht bis 300–370 mm Wassersäule, EN 20811

**5. Antriebsart:**

**Kurbelantrieb**
Selbststoppende abnehmbare Kurbelseilwinde mit 4 mm Edelstahlseil

**6. Befestigung**

**Mobiler Schirmständer**

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm. Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Bodenhülse**

Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Länge 61cm.

**7. Zubehör:**

**Schutzhülle aus PVC**

**8. Produktbezeichnung: Sonnenschirm Amalfi**

**9. Anbieter**

Schattenfix GmbH

Centraliapark 29
59329 Wadersloh

Tel.: 02523 9989019

kontakt@schattenfix.de

[www.schattenfix.de](http://www.caravita.de)