**Sonnenschirm Caravita Big Ben**  
Groß- und Mittelmastschirm aus hochwertigem Aluminium mit Windstabilität bis zu 100km/h.

**1. Ausführung (Größe des Schirmdaches):**  
Rund: Durchmesser 300 cm bis 700 cm  
Quadratisch: Seitenlänge 300 cm bis 600 cm

Rechteckig: Seitenlänge 200 x 300 cm bis 550 x 600 cm

Dreieckig: Seitenlänge 300 cm bis 600 cm

Sondergrößen (asymmetrisch): Seitenlänge bis zu 700 cm

**2. Schirmmast**  
Robuster Aluminiummast mit 84 mm Durchmesser und 5 mm Wandstärke

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe

Teleskopmechanik (gegenläufiges Öffnungsprinzip) für Schließhöhe über Tische und Möbel

Edelstahlfuß mit integrierter Aufstellhilfe

**3. Schirmgestell:**  
Aluminiumstreben 40 x 20 mm mit verstärkten U-Profilen

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe

**4. Schirmbezug:**

**Acryl-Stoff Standard Uni - Preisgruppe 1**

Schirmbespannung aus 100% Uni-Marken-Acryl-Gewebe (285-300g/m²), spinndüsengefärbt, lichtecht, wetterecht (7-8) und reißfest. Die Tücher sind auf Nano-Basis imprägniert und dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, schnelltrocknend, luftdurchlässig und wasserabweisend. Keine Brandschutzklasse. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion. Das Stoffgewicht beträgt ca. 300 g/m². Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100. Wasserdicht bis 300–370 mm Wassersäule, EN 20811

Bedruckung des Stoffes auf Anfrage

**5. Antriebsart:**

**Kurbelantrieb**  
Manueller Kurbelantrieb mit rostfreiem Spindelhubgetriebe und abnehmbarer Kurbel

**6. Befestigung**  
  
  
**Mobiler Schirmständer**

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm. Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Bodenhülse**

Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Länge 61cm.

Optional mit Stromversorgung für Heizstrahler oder LED.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Anschraubplatte**

Feuerverzinkte Stahlplatte mit Bohrungen. Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe möglich. Größe 700 x 700 x 10 mm. Gewicht 39kg.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Schirmständer Multicube**

Flexibler Schirmständer für die Gastronomie. Stahlkorb aus Doppelstabmatten in feuerverzinkter Qualität mit Boden. Geeignet für alle CARAVITA-Schirmständer mit Gehwegplattenmaß 40 cm x 40 cm. Füllmaß: ca. 34 cm x 34 cm. Mit Holzauflage aus Nadelholz

**7. Zubehör:**  
  
**Beleuchtung warmweiß oder kaltweiß**

LED 230 V, Länge LED-Streifen: 625mm. LED Dichte: 120 pro lfm, Lichtstärke 1160lm/Leiste. Aluminiumgehäuse. Inkl. Fernbedienung.

**Beleuchtung bunt mit Farbwechsel (RGB)**

LED 230 V, Länge LED-Streifen: 625mm. LED Dichte: 120 pro lfm, Lichtstärke 1160lm/Leiste. Aluminiumgehäuse. Inkl. Fernbedienung.

**Heizstrahler**

Ultra Low Glare Technik mit besonders geringer Lichtemission und schneller Wärmeentwicklung. 1800W / 220 - 240 V, Gehäusefarbe schwarz, Schutzart IP 65, zusätzlicher Sicherheitsschalter am Gehäuse

**8. Produktbezeichnung: Sonnenschirm Big Ben**

**9. Anbieter**

Schattenfix GmbH

Centraliapark 29  
59329 Wadersloh

Tel.: 02523 9989019

kontakt@schattenfix.de

[www.schattenfix.de](http://www.caravita.de)