**Sonnenschirm Caravita Supremo**
Mittelmast-Sonnenschirm aus hochwertigem Aluminium

**1. Ausführung (Größe des Schirmdaches):**
Rund: Durchmesser 350 cm bis 500 cm
Quadratisch: Seitenlänge 300 cm bis 500 cm

Rechteckig: Seitenlänge 200 x 350 cm bis 400 x 500 cm

**2. Schirmmast**
Robuster Aluminiummast mit 50 mm Durchmesser und 3 mm Wandstärke

Pulverbeschichtet in RAL 7016, RAL 9016 oder silbern eloxiert

Teleskopmechanik (gegenläufiges Öffnungsprinzip) für Schließhöhe über Tische und Möbel

Edelstahlhebel mit Auto-Lock-Riegel

**3. Schirmgestell:**
Aluminiumstreben 30 x 15 x 2 mm mit Innenverstärkung

Pulverbeschichtet in RAL 7016, RAL 9016 oder silbern eloxiert

**4. Schirmbezug:**

**Acryl-Stoff Standard Uni - Preisgruppe 1**

Schirmbespannung aus 100% Uni-Marken-Acryl-Gewebe (285-300g/m²), spinndüsengefärbt, lichtecht, wetterecht (7-8) und reißfest. Die Tücher sind auf Nano-Basis imprägniert und dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, schnelltrocknend, luftdurchlässig und wasserabweisend. Keine Brandschutzklasse. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion. Das Stoffgewicht beträgt ca. 300 g/m². Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100. Wasserdicht bis 300–370 mm Wassersäule, EN 20811

Bedruckung des Stoffes auf Anfrage

**5. Antriebsart:**

**Easy-Lift-Balance System**

Manuelles Öffnen und Schließen mit Entriegelungshebel

**6. Befestigung**

**Mobiler Schirmständer**

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm. Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Bodenhülse**

Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Länge 61cm.

**7. Zubehör:**

**Schutzhülle aus PVC**

**8. Produktbezeichnung: Sonnenschirm Supremo**

**9. Anbieter**

Schattenfix GmbH

Centraliapark 29
59329 Wadersloh

Tel.: 02523 9989019

kontakt@schattenfix.de

[www.schattenfix.de](http://www.caravita.de)