**Ganzjahres Sonnensegel-Anlage Viereck**
Sonnensegelsystem Viereck für Kindergärten, Kindertageseinrichtungen, Freibäder und Schulen

**1. Größe**

Bitte wählen Sie eine der angegebenen Größen aus:

5x5m, 5x6m, 5x7m, 5x8m, 6x6m, 6x7m, 6x8m, 6x9m, 7x7m, 7x8m, 7x9m, 8x8m

Die genauen Maße werden nach setzen der Masten ermittelt werden.

**2. Segelstoff**

Sonnensegel Precontraint 332 mit rundumlaufendem Stahlseil und

Edelstahlronden

Merkmale:

- perforiertes stabiles PVC Gewebe

- wasser- und winddurchlässig

- rundumlaufendes Edelstahl Drahtseil

- Ecken mit Edelstahlronden

- konkave Schnittform von 7-10%

- Flächengewicht 340g/m²

Das Sonnensegel ist nicht für Schneelasten zugelassen und mit entsprechender Neigung einzubauen.

**3. Farbe**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Farben aus: Weiß, Beige, Blau, Grün, Orangerot

**4. Pfosten**

Material: Stahl feuerverzinkt, Rundrohr Ø 168,3 mm,

Wandungsstärke 5 mm, mit Abdeckkappe und

V2A Ringöse

Pfostenlängen sind nach Segelgröße zu richten.

Pfosten müssen in Betonfundament C20/25 Größe 120x120x100cm befestigt werden

**5. Zubehör optional:**
**Prallschutz für Masten für Ø168mm**

Schützt Kinder beim Spielen durch eine dicke Polsterung und witterungsbeständiges PVC-Material in der Signalfarbe rot

**6. Produktbezeichnung:**

**Ganzjahres Sonnensegel-Anlage Viereck**

**9. Anbieter**

Schattenfix GmbH

Centraliapark 29
59329 Wadersloh

Email: kontakt@schattenfix.de

Tel.: 02523 9989019

Internet: [www.schattenfix.de](http://www.schattenfix.de)