**Sonnensegel Komplettset Dreieck KITA freistehend mit Edelstahlmasten**
Sonnensegelsystem Dreieck für Kindergärten, Kindertageseinrichtungen und Schulen

**1. Größe**

Bitte wählen Sie eine der angegebenen Größen aus:

4x4x4m, 4,6x4,6x4,6m, 5x5x5m, 5,6x5,6x5,6m, 6x6x6m, 4x4x5,6m, 4,2x4,2x6m, 4,6x4,6x6,5m, 5x5x7,1m

**2. Farbe**

Cremeweiß, sand, apfelgrün, weinrot, hellgrau, anthrazit

**3. Ausführung**

**Mastausführung Basic**

1x 3.5m Augbolzen Öse / 1x 3m Augbolzen Öse / 1x 2.5m Augbolzen Öse

Lieferumfang:

Sonnensegel Luft- und wasserdurchlässig HDPE-Netzgewebe

1x 3,5m Edelstahlmast Augbolzen Öse Ø70x3mm

1x 3m Edelstahlmast Augbolzen Öse Ø70x3mm

1x 2,5m Edelstahlmast Augbolzen Öse Ø70x3mm

3x Segelspanner M8 & Karabiner 80mm

3x Bodenhülse Länge 75cm

3x Abdeckkappe für Bodenhülse

1x Fundamentplan und bebilderte Anleitung

**oder**

**Mastausführung Standard**

1x 3.5m Augbolzen Öse / 2x 3m höhenverstellbar per Gleitschlitten

Lieferumfang:

Sonnensegel Luft- und wasserdurchlässig

1x 3,5m Edelstahlmast Augbolzen Öse Ø70x3mm

1x Segelspanner M8 & Karabiner 80mm

2x 3m Edelstahlmasten höhenverstellbar Ø70x3mm

2x Zubehör für Mast 3-Fach Flaschenzugsystem

3x Bodenhülse Länge 75cm

3x Abdeckkappe für Bodenhülse

1x Fundamentplan und bebilderte Anleitung

**oder**

**Mastausführung Komfort**

3x 3m höhenverstellbar per Gleitschlitten

Lieferumfang:

Sonnensegel Luft- und wasserdurchlässig

3x 3m Edelstahlmasten Höhenverstellbar Ø70x3mm

3x Zubehör für Mast 3-Fach Flaschenzugsystem

3x Bodenhülse Länge 75cm

3x Abdeckkappe für Bodenhülse

1x Fundamentplan und bebilderte Anleitung

**7. Zubehör optional:**

**3x Prallschutz für Masten für Ø60-101mm**

Schützt Kinder beim Spielen durch eine dicke Polsterung und witterungsbeständiges PVC-Material in der Signalfarbe rot

**und/oder**

**Aufbewahrungstasche für Sonnensegel HDPE Ausführung groß**

Atmungsaktive Aufbewahrungstasche zum sicheren verstauen des Segels im Winter.

**und/oder**

**Zusatzausstattung Sandkastenabdeckung**

Mithilfe dieser praktischen Sandkastenabdeckung kann der Sandkasten schnell

und einfach vor Verunreinigung geschützt werden. Das äußerst robuste Gewebe

ist schmutzresistent und mit wenigen Handgriffen angebracht. Das Segel bleibt

hierbei aufgespannt und wird nicht durch Sand verschmutzt.

Eigenschaften:

- robustes HDPE-Gewebe in waldgrün

- zusätzliche Anbringung von Ösen an den Masten knapp über den Boden

- schnelles einhängen durch Flex-Bändern

- wird passgenau nach setzen der Masten angefertigt

**8. Produktbezeichnung:**

**Sonnensegel Komplettset Dreieck KITA freistehend mit Edelstahlmasten**

**9. Anbieter**

SONNENSEGEL.guru GmbH

Westfaliaweg 4

59269 Beckum

Email: kontakt@sonnensegel-guru.de

Tel.: 02521 8244492

Internet: [www.sonnensegel-guru.de](http://www.sonnensegel-guru.de)