**Sonnensegel Komplettset Rechteck KITA Freistehend mit Robinienmasten**
Sonnensegelsystem Rechteck für Kindergärten, Kindertageseinrichtungen und Schulen

**1. Größe**

Bitte wählen Sie eine der angegebenen Größen aus:

3,6x3,6m, 4x4m, 4,6x4,6m, 5x5m, 5,6x5,6m, 4x3m, 5x3m, 6x3m, 4,5x3,5m, 5x3,5m, 5x4m, 6x4m

**2. Farbe**

cremeweiß, sand, apfelgrün, weinrot, hellgrau, anthrazit

**3. Ausführung**

**Mastausführung Basic**

1x 3.5m Augbolzen Öse / 3x 3m Augbolzen Öse

Lieferumfang:

Sonnensegel Luft- und wasserdurchlässig HDPE-Netzgewebe

1x 3,5m Robinienpfosten Augbolzen Öse naturgewachsen Ø11-14cm

3x 3m Robinienpfosten Augbolzen Öse naturgewachsen Ø11-14cm

4x Segelspanner M8 & Karabiner 80mm

1x Fundamentplan und bebilderte Anleitung

**oder**

**Mastausführung Standard**

1x 3.5m Augbolzen Öse / 1x 3m Augbolzen Öse / 2x 3m höhenverstellbar

Zubehör:

Sonnensegel Luft- und wasserdurchlässig

1x 3,5m Robinienpfosten Augbolzen Öse naturgewachsen Ø11-14cm

1x 3m Robinienpfosten Augbolzen Öse naturgewachsen Ø11-14cm

2x Segelspanner M8 & Karabiner 80mm

2x 3m Robinienpfosten mit 3 Ösen höhenverstellbar naturgewachsen Ø11-14cm

2x 3-Fach Flaschenzugsystem

1x Fundamentplan und bebilderte Anleitung

**oder**

**Mastausführung Komfort**

1x 3.5m Augbolzen Öse / 3x 3m höhenverstellbar

Zubehör:

Sonnensegel Luft- und wasserdurchlässig

1x 3,5m Robinienpfosten Augbolzen Öse naturgewachsen Ø11-14cm

1x Segelspanner M8 & Karabiner 80mm

3x 3m Robinienpfosten mit 3 Ösen höhenverstellbar naturgewachsen Ø11-14cm

3x Zubehör für Mast 3-Fach Flaschenzugsystem

1x Fundamentplan und bebilderte Anleitung

**7. Zubehör optional:**

**Aufbewahrungstasche für Sonnensegel HDPE Ausführung groß**

Atmungsaktive Aufbewahrungstasche zum sicheren verstauen des Segels im Winter.

**und/oder**

**Zusatzausstattung Sandkastenabdeckung**

Mithilfe dieser praktischen Sandkastenabdeckung kann der Sandkasten schnell

und einfach vor Verunreinigung geschützt werden. Das äußerst robuste Gewebe

ist schmutzresistent und mit wenigen Handgriffen angebracht. Das Segel bleibt

hierbei aufgespannt und wird nicht durch Sand verschmutzt.

Eigenschaften:

- robustes HDPE-Gewebe in waldgrün

- zusätzliche Anbringung von Ösen an den Masten knapp über den Boden

- schnelles einhängen durch Flex-Bändern

- wird passgenau nach setzen der Masten angefertigt

**8. Produktbezeichnung:**

**Sonnensegel Komplettset Rechteck KITA freistehend mit Robinienmasten**

**9. Anbieter**

SONNENSEGEL.guru GmbH

Centraliapark 29
59329 Wadersloh

Email: kontakt@sonnensegel-guru.de

Tel.: 02523 9989010

Internet: www.sonnensegel-guru.de